**LISTE DE CONTRÔLE DE L'EXAMEN DE LA CONCEPTION DE L'ARCHITECTURE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUT** | **ÉLÉMENT DE CONCEPTION** | **APPROUVÉ PAR** | **DATE D'APPROBATION** | **COMMENTAIRES** |
|   | **SITE PLAN** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   | **PLAN DE CONSTRUCTION** |  |  |  |
|   | Plans de construction terminés |   |   |   |
|   | Documentation des élévations terminée (y compris tous les murs extérieurs) |   |   |   |
|   | Relation des ouvertures dans les bâtiments: Les caractéristiques telles que les balcons, les baies, les porches, les entrées couvertes, les structures aériennes, les auvents, les changements dans la façade du bâtiment et l'alignement de la ligne de toit qui fournissent un relief d'ombre sont documentées et leurs relations sont expliquées.  |   |   |   |
|   | Spécifications extérieures détaillées |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **STATUT** | **ÉLÉMENT DE CONCEPTION** | **APPROUVÉ PAR** | **DATE D'APPROBATION** | **COMMENTAIRES** |
|   | **PLAN PAYSAGER** |  |  |  |
|   | Indique l'emplacement et la taille des plantes |   |   |   |
|   | Détaillez l'un des éléments suivants : |   |   |   |
|   |  – Monticules/bermes |   |   |   |
|   |  – Nivellement et drainage |   |   |   |
|   |  – Caractéristiques de l'eau |   |   |   |
|   |  – Clôtures |   |   |   |
|   |  – Lumières extérieures autoportantes |   |   |   |
|   |  – Allées |   |   |   |
|   |  – Passerelles |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **CARRÉS** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUT** | **ÉLÉMENT DE CONCEPTION** | **APPROUVÉ PAR** | **DATE D'APPROBATION** | **COMMENTAIRES** |
|   | **EXIGENCES EN MATIÈRE DE HAUTEUR** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **FINITIONS EXTÉRIEURES** |  |  |  |
|   | Matériau du document (stuc, pierre, brique, revêtement en fibrociment ou revêtement en bois) |   |   |   |
|   | Tout le métal utilisé est peint pour correspondre ou se fondre avec les métaux environnants et les matériaux de toiture |   |   |   |
|   | Les murs sont peints |   |   |   |
|   | Couleur du revêtement d'accentuation |   |   |   |
|   | Couleur de fenêtre / garniture |   |   |   |
|   | Couleur du garage / porte d'entrée |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   | **MAÇONNERIE** |  |  |  |
|   | Documents documentés |   |   |   |
|   | Le matériau doit envelopper un minimum de 3 pieds autour de tous les coins extérieurs |   |   |   |
|   | Couleur de maçonnerie |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUT** | **ÉLÉMENT DE CONCEPTION** | **APPROUVÉ PAR** | **DATE D'APPROBATION** | **COMMENTAIRES** |
|   | **CADRES DE FENÊTRE + PORTE** |  |  |  |
|   | Cadres en bois et vinyle |   |   |   |
|   | Fabricant et couleur |   |   |   |
|   | Les grandes extrémités de pignon comprennent des projections ou des renfoncements (pas seulement des fenêtres) |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   | **TOIT** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **GOUTTIÈRES + DESCENTES PLUVIALES** |  |  |  |
|   | Conçu comme une caractéristique architecturale continue |   |   |   |
|   | Les gouttières et les descentes pluviales exposées sont colorées pour s'adapter à d'autres styles et couleurs |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUT** | **ÉLÉMENT DE CONCEPTION** | **APPROUVÉ PAR** | **DATE D'APPROBATION** | **COMMENTAIRES** |
|   | **CLÔTURE** |  |  |  |
|   | Ne doit pas dépasser une hauteur de 6 pieds |   |   |   |
|   | La conception et l'emplacement ont été approuvés à l'avance |   |   |   |
|   | La clôture se trouve à l'intérieur des limites du sol |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **DÉTAIL DE L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER** |  |  |  |
|   | L'aménagement paysager sera installé dans les 30 jours suivant l'achèvement de la maison. |   |   |   |
|   | Système de gicleurs |   |   |   |
|   | L'aménagement paysager est installé pour couvrir 100% de la propriété |   |   |   |
|   | L'aménagement paysager ne dépasse pas les limites du terrain (sur les trottoirs et les routes) |   |   |   |
|   | Gazon installé sur toutes les zones non désignées comme lits de plantation ou emplacements d'arbres |   |   |   |
|   | Exigences minimales en matière de plantation |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **STATUT** | **ÉLÉMENT DE CONCEPTION** | **APPROUVÉ PAR** | **DATE D'APPROBATION** | **COMMENTAIRES** |
|   | **ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **GARAGES** |  |  |  |
|   | Les portes de garage sont lambrissées |   |   |   |
|   | Utilisation de portes de garage individuelles requises pour toute baie de plus de 20' de largeur |   |   |   |
|   | Généralement, les portes de garage ne doivent pas dépasser 10' de hauteur |   |   |   |
|   | La finition intérieure doit être scotchée, poncée et peinte |   |   |   |
|   | La taille répond aux exigences de conception |   |   |   |
|   | Windows encouragé |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **DÉMENTI**Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques. |