**LISTA DE VERIFICAÇÃO DE REVISÃO DE DESIGN DE ARQUITETURA**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **ELEMENTO DE DESIGN** | **APROVADO POR** | **DATA APROVADA** | **COMENTÁRIOS** |
|   | **PLANO DO SITE** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   | **PLANO DE CONSTRUÇÃO** |  |  |  |
|   | Projetos de construção concluídos |   |   |   |
|   | Documentação de elevações completa (incluindo todas as paredes externas) |   |   |   |
|   | Relação de aberturas nos edifícios: Características como varandas, baias, varandas, entradas cobertas, estruturas aéreas, toldos, mudanças na fachada do edifício e alinhamento do telhado que proporcionam alívio de sombras são documentadas, e suas relações são explicadas.  |   |   |   |
|   | Especificações externas detalhadas |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **ESTADO** | **ELEMENTO DE DESIGN** | **APROVADO POR** | **DATA APROVADA** | **COMENTÁRIOS** |
|   | **PLANO PAISAGÍSTICO** |  |  |  |
|   | Mostra localização e tamanho das plantas |   |   |   |
|   | Detalhe qualquer um dos seguintes: |   |   |   |
|   |  – Mounding/berms |   |   |   |
|   |  – Classificação e drenagem |   |   |   |
|   |  – Características da água |   |   |   |
|   |  – Cercas |   |   |   |
|   |  – Luzes exteriores autônomas |   |   |   |
|   |  – Calçadas |   |   |   |
|   |  – Passarelas |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **METRAGEM QUADRADA** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **ELEMENTO DE DESIGN** | **APROVADO POR** | **DATA APROVADA** | **COMENTÁRIOS** |
|   | **REQUISITOS DE ALTURA** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **ACABAMENTOS EXTERIORES** |  |  |  |
|   | Material documental (estuque, pedra, tijolo, revestimento de cimento de fibra ou tapumes de madeira) |   |   |   |
|   | Todo o metal utilizado é pintado para combinar ou misturar com metais circundantes e materiais de telhado |   |   |   |
|   | Paredes são pintadas |   |   |   |
|   | Cor de tapumista de acento |   |   |   |
|   | Cor da janela/aparação |   |   |   |
|   | Garagem / cor da porta da frente |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   | **MAÇONARIA** |  |  |  |
|   | Materiais documentados |   |   |   |
|   | O material deve envolver um mínimo de 3 pés em todos os cantos externos |   |   |   |
|   | Cor de alvenaria |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **ELEMENTO DE DESIGN** | **APROVADO POR** | **DATA APROVADA** | **COMENTÁRIOS** |
|   | **JANELAS + MOLDURAS DE PORTA** |  |  |  |
|   | Molduras de madeira e vinil |   |   |   |
|   | Fabricante e cor |   |   |   |
|   | Grandes extremidades de empenas incluem projeções ou recessos (não apenas janelas) |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   | **TELHADO** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **CALHAS + DOWNSPOUTS** |  |  |  |
|   | Projetado como uma característica arquitetônica contínua |   |   |   |
|   | Calhas expostas e downspouts são coloridos para se encaixar com outro estilo e coloração |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **ELEMENTO DE DESIGN** | **APROVADO POR** | **DATA APROVADA** | **COMENTÁRIOS** |
|   | **CERCA** |  |  |  |
|   | Não deve exceder uma altura de 6 pés |   |   |   |
|   | Design e localização foram aprovados com antecedência |   |   |   |
|   | Esgrima está dentro da fronteira terrestre |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **DETALHES DE PAISAGISMO** |  |  |  |
|   | Paisagismo será instalado dentro de 30 dias após a conclusão da casa |   |   |   |
|   | Sistema de irrigação |   |   |   |
|   | Paisagismo é instalado para cobrir 100% da propriedade |   |   |   |
|   | Paisagismo não excede o limite de terra (em calçadas/estradas) |   |   |   |
|   | Sod instalado em todas as áreas não designadas como canteiros de plantio ou locais de árvores |   |   |   |
|   | Requisitos mínimos de plantio |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **ELEMENTO DE DESIGN** | **APROVADO POR** | **DATA APROVADA** | **COMENTÁRIOS** |
|   | **ILUMINAÇÃO EXTERIOR** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **GARAGENS** |  |  |  |
|   | As portas da garagem são com painéis |   |   |   |
|   | Uso de portas de garagem individuais necessárias para qualquer compartimento superior a 20' de largura |   |   |   |
|   | Geralmente, as portas da garagem não devem exceder 10' de altura |   |   |   |
|   | Acabamento interno deve ser gravado, lixado e pintado |   |   |   |
|   | O tamanho atende aos requisitos de design |   |   |   |
|   | Windows incentivado |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **DISCLAIMER**Quaisquer artigos, modelos ou informações fornecidas pelo Smartsheet no site são apenas para referência. Embora nos esforcemos para manter as informações atualizadas e corretas, não fazemos representações ou garantias de qualquer tipo, expressas ou implícitas, sobre a completude, precisão, confiabilidade, adequação ou disponibilidade em relação ao site ou às informações, artigos, modelos ou gráficos relacionados contidos no site. Qualquer dependência que você colocar em tais informações é, portanto, estritamente por sua conta e risco. |