**アーキテクチャ設計レビューチェックリスト**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地位** | **設計要素** | **承認者** | **承認日** | **コメント** |
|   | **サイトプラン** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   | **建築計画** |  |  |  |
|   | 建設設計図完成 |   |   |   |
|   | 標高のドキュメントが完了しました (すべての外壁を含む) |   |   |   |
|   | 建物内の開口部の関係:バルコニー、湾、ポーチ、屋根付きエントリ、オーバーヘッド構造、日除け、建物のファサードの変更、屋根の配置など、影の救済を提供するフィーチャを文書化し、それらの関係について説明します。  |   |   |   |
|   | 詳細な外装仕様 |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **地位** | **設計要素** | **承認者** | **承認日** | **コメント** |
|   | **ランドスケーププラン** |  |  |  |
|   | 植物の位置とサイズを表示 |   |   |   |
|   | 以下のいずれかを詳述します。 |   |   |   |
|   |  – マウンディング/バーム |   |   |   |
|   |  – グレーディングと排水 |   |   |   |
|   |  – 水の特徴 |   |   |   |
|   |  – フェンス |   |   |   |
|   |  — 自立型エクステリアライト |   |   |   |
|   |  – 私道 |   |   |   |
|   |  – 歩道 |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **面積** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地位** | **設計要素** | **承認者** | **承認日** | **コメント** |
|   | **高さの要件** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **外装仕上げ** |  |  |  |
|   | 文書材料(スタッコ、石、レンガ、繊維セメントサイディング、または木材サイディング) |   |   |   |
|   | 使用されるすべての金属は、周囲の金属や屋根材と一致またはブレンドするように塗装されています |   |   |   |
|   | 壁が塗装されている |   |   |   |
|   | アクセントサイディングカラー |   |   |   |
|   | ウィンドウ/トリムカラー |   |   |   |
|   | ガレージ/フロントドアカラー |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   | **石 積み** |  |  |  |
|   | 文書化された資料 |   |   |   |
|   | 材料は、すべての外側のコーナーの周りに最低3フィートを包む必要があります |   |   |   |
|   | 石積みの色 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地位** | **設計要素** | **承認者** | **承認日** | **コメント** |
|   | **窓+ドアフレーム** |  |  |  |
|   | 木枠とビニール |   |   |   |
|   | メーカーと色 |   |   |   |
|   | 大きな切妻の端には、突起またはくぼみ(窓だけでなく)が含まれます。 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|   | **屋根** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **ガター+ダウンスパウト** |  |  |  |
|   | 継続的なアーキテクチャ機能として設計 |   |   |   |
|   | 露出した側溝とダウンスパウトは、他のスタイルや色に合うように色付けされています |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地位** | **設計要素** | **承認者** | **承認日** | **コメント** |
|   | **塀** |  |  |  |
|   | 6フィートの高さを超えてはなりません |   |   |   |
|   | デザインと場所は事前に承認されています |   |   |   |
|   | フェンシングは土地の境界内にあります |   |   |   |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|   | **造園の詳細** |  |  |  |
|   | 造園は、住宅完成から30日以内にインストールされます |   |   |   |
|   | スプリンクラーシステム |   |   |   |
|   | 造園は財産の100%をカバーするために設置されています |   |   |   |
|   | 造園は土地の境界を超えない(歩道/道路上) |   |   |   |
|   | 植栽ベッドまたは樹木の場所として指定されていないすべてのエリアに設置された芝生 |   |   |   |
|   | 最小植栽要件 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **地位** | **設計要素** | **承認者** | **承認日** | **コメント** |
|   | **外装照明** |  |  |  |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   | **ガレージ** |  |  |  |
|   | ガレージドアはパネル張り |   |   |   |
|   | 幅が20フィートを超えるベイに必要な個々のガレージドアの使用 |   |   |   |
|   | 一般的に、ガレージのドアの高さは10フィートを超えてはなりません |   |   |   |
|   | 内装仕上げは、テープで留め、サンディングし、塗装しなければならない |   |   |   |
|   | サイズは設計要件を満たしています |   |   |   |
|   | ウィンドウズが奨励 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

|  |
| --- |
| **免責事項**Web サイトで Smartsheet が提供する記事、テンプレート、または情報は、参照のみを目的としています。当社は、情報を最新かつ正確に保つよう努めていますが、本ウェブサイトまたは本ウェブサイトに含まれる情報、記事、テンプレート、または関連グラフィックに関する完全性、正確性、信頼性、適合性、または可用性について、明示的または黙示的を問わず、いかなる種類の表明または保証も行いません。したがって、お客様がそのような情報に依拠する行為は、お客様ご自身の責任において厳格に行われるものとします。 |