[Una imagen que contiene un dibujo

Descripción generada automáticamente](https://es.smartsheet.com/try-it?trp=27435&utm_language=ES&utm_source=integrated+content&utm_campaign=/design-review-checklist-templates&utm_medium=ic+electrical+design+review+checklist+27435+word+es&lpa=ic+electrical+design+review+checklist+27435+word+es)**LISTA DE VERIFICACIÓN DE REVISIÓN DE DISEÑO ELÉCTRICO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESTADO** | **No.** | **ARTÍCULO** | **APROBADO POR** | **FECHA DE APROBACIÓN** |
|  | 1 | No hay salas eléctricas ubicadas directamente debajo de duchas, laboratorios, cocinas, áreas de lavado de platos u otras áreas donde se proporciona servicio de agua. La tubería que contiene líquidos o gases tampoco pasa por las salas eléctricas. |  |  |
|  | 2 | Los procedimientos de diseño y construcción cumplen con el cumplimiento. |  |  |
|  | 2.a | Los requisitos para la distribución del sistema eléctrico siguen NEC 517-30/517-40 y el Manual de Diseño Eléctrico. |  |  |
|  | 2.b | Los requisitos para la transformación primaria y secundaria cumplen con el Manual de Diseño Eléctrico. |  |  |
|  | 2.c | Los receptáculos están en cumplimiento. |  |  |
|  | 2.d | Las pistas de rodadura requeridas para las salas de terapia fluoroscópica, radiográfica y profunda cumplen con el Manual de Diseño Eléctrico. |  |  |
|  | 2.e | Los sistemas de raceway existen según lo requerido en el Manual de Diseño Eléctrico. |  |  |
|  | 2.e.1 | Todo el cableado está instalado en pistas de rodadura. |  |  |
|  | 2.e.2 | Las pistas subterráneas están revestidas de hormigón. |  |  |
|  | 3 | Las alarmas, así como todos los sistemas de vacío de gases medicinales no inflamables y médico-quirúrgicos, cumplen con el Manual de Diseño Eléctrico y NFPA 99. |  |  |
|  | 3.a | Los paneles de alarma maestros se instalan en la centralita telefónica y en el centro de control de ingeniería o en la planta de calderas. |  |  |
|  | 3.b | Las alarmas de área se proporcionan donde se instalan los sistemas de gases medicinales. |  |  |
|  | 4 | Las alarmas diversas cumplen con el Manual de Diseño Eléctrico. |  |  |
|  | 5 | El equipo de submedición eléctrica cumple con los requisitos (incluidos los requisitos de sostenibilidad) del Manual de diseño eléctrico. |  |  |
|  | 6 | El sistema de protección contra rayos está en cumplimiento. |  |  |
|  | 7 | Los sistemas de alarma contra incendios se han construido de acuerdo con el Manual de Diseño de Protección. |  |  |
|  | 8 | Los dibujos de diseño se adhieren a los requisitos técnicos y de estilo. |  |  |
|  | 9 | El sistema cumple con todos los requisitos de CAD. |  |  |

|  |
| --- |
| **RENUNCIA**  Cualquier artículo, plantilla o información proporcionada por Smartsheet en el sitio web es solo para referencia. Si bien nos esforzamos por mantener la información actualizada y correcta, no hacemos representaciones o garantías de ningún tipo, expresas o implícitas, sobre la integridad, precisión, confiabilidad, idoneidad o disponibilidad con respecto al sitio web o la información, artículos, plantillas o gráficos relacionados contenidos en el sitio web. Por lo tanto, cualquier confianza que deposite en dicha información es estrictamente bajo su propio riesgo. |